
之江实验室一期园区工程（西区）1#-17F整体提升改造工程咨询、设计服务

一、服务内容及服务范围

实施内容：实验室一期工程（西区）1#-17F整体提升改造相关设计。
实施范围：对之江实验室一期园区工程（西区）1#-17F室内外（2095㎡）整体提升改造工程提供咨询、设计服务，包括项目前期咨询服务、方案设计和施工图设计工作，以及施工期间的服务工作，并提交相应的设计文件及有关技术资料。

二、服务期限及服务地点

实施期限：2020年11月15日至2020年12月31日完成设计，且不影响EPC总包单位进度。

实施地点：之江实验室一期西区工程现场（杭州余杭区）

三、服务要求及服务标准

因为17F整体提升改造使用的特殊情况，保证改造图纸的设计质量，要求设计院资质为：建设行政主管部门核发的工程设计综合甲级或建筑行业设计甲级或建筑行业（建筑工程）设计甲级资质。

最高限价49.8万（因项目紧急，且需配合专业齐全，增加改造费系数），总价包干。

报价包含内容：包括对1#-17F室内外整体提升改造设计及咨询服务。含以下内容：

a、室内设计要求
- 室内设计应与之江实验室企业文化相结合，并突出商务高端接待的核心要求。
- 须遵循以人为本、生态优先、整体性、高标准、富有个性特色等原则，在满足商务接待和展厅基本功能的前提下，大胆采用先进的设计理念和手法，做到艺术性、整体性、实用性和生态性的有机统一，符合人性化设计的国际发展趋势。

- 在充分理解项目的周边环境和建筑规划形态的基础上，处理好平面和空间关系，突出设计主题，力求创作独特的、艺术化的空间效果。

- 充分利用自然采光、通风等环境设计措施，降低能源消耗，体现生态和节能观念，满足可持续发展的需求。
b、展厅及库房设计要求

- 展厅及艺术品储藏库房设计要遵循《博物馆建筑设计规范》JGJ66-2015。
- 展厅要充分考虑采光设计，避免直射阳光。照明设计应遵循有利于观赏展品和保护展品的原则，并应安全可靠、经济适用、技术先进、节约能源、维修方便。
- 艺术品保存场所的环境其温度和相对湿度应保持稳定，温度日较差应控制在2 ℃-5 ℃，相对湿度日波动值不应高于5%，且应根据藏品材质类别确定。
c、露台景观设计要求

-屋顶景观设计要求融合主楼建筑特色和绿化美化为一体，突出意境美。充分利用园林植物、微地形、水体和园林小品等造园因素，采用借景、组景等造园技法，创造出不用使用功能和性质的园林景观。
- 屋顶园林的载体是主楼顶部，必须考虑建筑物本身和人员的安全，包括结构承重和屋顶防水构造的安全使用，以及屋顶四周防护栏杆的安全等。
四、服务验收

设计方案详尽，符合《中华共和国标准住宅装饰装修工程施工规范》、《博物馆建筑设计规范》（JGJ66-2015）、《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50210—2001）、《建筑室内装修设计防火规范》、《民用建筑工程室内环境污染控制规范》的要求。

1、提供的方案设计图及施工图需经消防部门验收；

2、设计合理，并符合实验室实际使用需求；

3、整体设计进度符合EPC总包单位进度。

五、支付条款

1、支付方式及支付时间

1）乙方向甲方提交相关设计蓝图（含全套施工图）8份，付款合同总价的70%。2）乙方提供的设计图经施工图经消防部门确认（图审完成）后付款合同总价的20%。3）项目建设验收交付后付款合同总价的10%。
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