一、采购清单及技术指标
	
	货物（服务）名称
	数量
	性能参数及技术指标（服务要求）

	1
	XY轴电动滑台
	2个
	XY两轴组合电动滑台，移动量50mm，滑台面尺寸60×60mm，高分辨率脉冲時1μm，分辨率(脉冲)微步0.05μm，最大速度25mm/sec，单向定位精度5µm，重复定位精度±0.5µm，耐负载10kgf。

	2
	Z轴电动滑台
	2个
	移动量20mm，滑台面尺寸60×60mm，高分辨率脉冲時1μm，分辨率(脉冲)微步0.05μm，最大速度20mm/sec，单向定位精度5µm，重复定位精度±0.5µm。

	3
	控制箱
	3个
	驱动器类型（细分数）1～1/250，控制轴数2个。

	4
	手柄
	1个
	6轴显示

	5
	电动滑台其他配件
	1套
	包括通信线与线缆


[bookmark: _GoBack]二、商务要求
1.质保期：1年                   
2.售后服务：24小时内及时响应                 
3.付款方式：货到验收合格后付款                   
4.交货期：5周以内                     
5.交货地点：之江实验室                   

