多通道数字存储示波器——主要技术指标
注：▲为必须满足项，*为核心项，其他为普通项。
[bookmark: _GoBack]▲1. 模拟带宽≥6GHz（4通道同时）；
▲2. 模拟通道数≥4；
* 3. 存储深度≥100Mpts每通道；
* 4. 垂直分辨率≥10bit；
5. 本地抖动≤150fs；
6. 最高采样率≥15GS/s；
7. 上升时间(20%-80%@6GHz)≤50ps；
8. 本地噪声(1mV/格@6GHz)≤200uV；
9. 波形刷新率≥3万次/秒；
10. 时基精度≤12ppb;


