之江实验室西区物业车辆明细
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	名称
	采购数量
	单位
	技术参数要求
	推荐品牌
	参考图片

	平衡巡逻车
	5
	台
	最高时速＞15KM/H
续航 40KM
最大承重＞150KG
工作温度 零下10-40摄氏度
存储温度 零下20-50摄氏度
适合地形：水泥/柏油路/土路/草地/碎石路/沙滩/减速带/台阶
具有智能BMS功能，过压/欠压/短路/过热保护/休眠保护
工作模式 待机模式/助力模式/限速驾模式/正常模式/遥控模式/
灯光标配前后照明大灯/转向灯/刹车灯/倒车灯
USB手机充电 有
车身颜色 可定制LOGO
	玛西尔
合力达
益  高
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	安放巡逻车
	2
	台
	额定成员数不少于4人
最高车速(满载)＞25KM/H
一次充电续驶里程  80-100KM
车身颜色及logo可定制
	玛西尔
合力达
沃  森
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	接驳车
	3
	台
	车身需全包围，独立座椅配备安全带
车门（选配全透明车门） 可拆卸铝合金防锈车门，两侧开门，推拉玻璃车窗
最大乘员人数 12-14人
最大承载（kg）＞1000
额定功率(kw) 5KW
额定电压(V) 72V
最高车速（km/h)＞25
最大爬坡度（%） ≥20
续驶里程(km) 80-100
车身颜色及外观logo可定制
需要配置空调及除雾
	玛西尔
合力达
沃  森
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	送餐车
	1
	台
	魔晶板箱体尺寸不少于3立方，具有保温效果
最大乘员人数 2人
最大承载（kg）＞800
额定功率(kw) 4KW
额定电压(V) 48V
最高车速（km/h) ＞20
最大爬坡度（%） ≥20
续驶里程(km) 80-100
车身要求高强度方钢焊接底盘，驾驶室玻璃钢一体成型。
灯光需要配备前大灯、前后转向灯、刹车灯、倒车灯及倒车蜂鸣器等
前档玻璃需要配备汽车专用钢化夹胶玻璃+雨刮器（带自动复位）
顶棚要求玻璃钢制作
车身颜色及logo需要可以定制
	玛西尔
合力达
五环龙
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