	[bookmark: _GoBack]设备名称/型号
	无人车底盘/FR09

	设备参数

	VCU配置

	芯片等级
	车规级

	主频
	200MHz

	flash
	2.5MB

	硬件浮点加速
	√

	硬件浮点加速
	√

	OTP
	√

	电性能实验
	√

	环境试验
	√

	EMC实验
	√

	运动控制
	√

	通讯接口
	CAN接口

	通讯协议
	CAN
提供标准通讯协议

	遥控距离
	100m

	性能参数

	垂直负载(水平路面)
	300kg

	运行速度
	0-18km/h（可调速）

	续航里程
	70km(空载)

	最小转弯半径
	2.4m

	涉水深度
	10cm

	最大爬坡角度
	20°（空载）/15°（满载）

	跨越宽度
	23cm（空载）/20cm（满载）

	越障高度
	9cm（空载）/7cm（满载）

	转向精度
	≤1°

	防护等级
	IP22

	工作温度
	 -10℃~50℃

	结构

	整车质量
	180kg

	结构形式
	前转后驱,阿克曼

	底盘主要材质
	Q235

	
	

	设备预算

	预计单价（元）
	58000

	数量（台）
	1

	预计总价（元）
	58000



