	采购项
	二

	采购项名称
	新园区可视化导航服务平台

	需求部门
	信息化中心

	功能简介
	建设之江实验室园区三维矢量地理信息可视呈现、位置智能搜索、路径规划、位置引导的综合性智慧导航系统。

	功能与技术指标
	可视化导航服务平台是空间数据支撑服务平台，平台提供丰富的API接口，供上层应用调用，并采用简单的、粗粒度对象模型，易于二次开发。
（一）、三维矢量地图引擎
三维矢量地图引擎作为位置服务平台的地理支撑引擎，采用国际通用的坐标体系，支持室内外一体化地图的地理信息数据呈现，并提供地图的标准地图接口。
（1） 采用矢量化局部加载技术，可无限量加载三维矢量地图数据；
（2） 支持PostGIS、Shapefile；能够将网络地图输出为jpeg、png格式；
（3） 能够运行在任何基于J2EE/Servlet容器之上。为用户提供输入数据，浏览数据，输出数据的基本操作；
（4） 支持地图数据自主编辑能力，其编辑范围包含地图点、线、面的新增、修改、删除能力，需支持对每一次数据变更标识对应地图数据变更版本号。
（5） 支持树木、雕像、等物体的贴图能力。
（6） 支持跨楼栋路径规划能力，需支持区分车行与人行的路径规划能力。
（二）、三维矢量地图呈现
（1） 基于三维矢量地图引擎进行三维矢量地图的建设，覆盖园区地理信息的采编，并采用轻量化、矢量化的三维矢量地图模式，实现精细化位置信息呈现、智能化位置应用支撑；
（2） 地图呈现需支持360度自由旋转，上下45度的视角切换，。
（3） 支持地图上标签、标注等图层的碰撞检测能力，保持地图范围内不同等级下，标签、标注显示智能碰撞消失和展示。
（4） 支持指北针功能，旋转地图的同时指北针需同时转动。
（5） 支持源数据管理，支持对地图样式的在线编辑，改变地图颜色、建筑等高度、角度等能力。
（三）、地图后台管理
地图后台管理实现对地图的数据、样式、接口等进行维护管理。
（1） 支持对地图上的建筑的统计。
（2） 支持园区区域的管理，提供园区的自定义配置，对园区的名称等信息进行管理维护，以及地图对应的园区显示的配置管理。
（3） 支持对HTML5版本的地图的二次开发地图调用安全授权功能。
（4） 开放式API接口
（5） 开放地图相关的所有标准化OGC接口，实现业务数据基于地图的各类业务操作与呈现。支持用户通过标准化的OGC接口，在三维矢量地图上进行应用场景的二次开发。接口范围包含（地图初始化接口、地图放大、缩小接口、路径规划接口、POI搜索接口、自定义点线面的绘制和监听接口等）。
（四）、地图智能搜索引擎
地图支持以图储存结构为核心的空间数据搜索能力（秒级空间数据检索和匹配能力），支持快速搜索地图数据和地图上属性数据。
（1） 支持中文、英文、别名、错别字、拼音、拼音首字母、空格联动等智能搜索；
（2） 支持通过历史搜索数据进行快速搜索；
（3） 位置服务搜索需支持对园区公共设施服务、单位机构、建筑物、道路等内容进行智能化搜索；
（4） POI搜索响应速度小于1秒；
（5） 支持精细化的位置数据、设备数据、公共设施数据等信息的搜索；
（五）、位置服务
基础功能位置服务需支持三维矢量地图的地图呈现，提供地图的基本操作，包含但不限于路径规划、地图偏心、地图切换、地图复位、地图信息、手机地图，为用户的浏览以及使用提供辅助；
（1） 提供多种地图工具的使用，包含但不限于位置分享（二维码、链接）、路线分享。
（2） 信息展示在园区地图上，需支持对建筑位置进行可视化呈现，支持建筑的详情查看。
（六）、地图门户管理组件
地图门户管理组件是实现对三维矢量地图上地图的属性信息、属性类别等信息的管理维护，保证的地图属性的及时更新。
（1） 支持用户对机构信息、标注信息、大楼信息以及绿化带等属性信息进行添加、修改、删除管理，支持对属性数据的导入、导出。
（2） 支持基于地图进行机构信息、标注信息、大楼信息等属性信息位置的自主标注。系统自动匹配标准的地理位置，实现三维矢量地图显示，修改时需高亮显示修改的位置。 
（3） 提供对属性信息的分类管理。需支持对机构类别、标注类别、大楼类别等属性类别的自主添加、删除和修改。
（七）、GPS、北斗导航定位
（1） 采用GPS定位、北斗定位等通用定位技术方式；
（2） 支持在地图上进行路径的规划，支持地图点选、搜索等多种方式进行起始点的确定;
（3） 基于三维矢量地图需支持区分驾车、人行等出行方式的自主选择，从而规划不同的路径。
（4） 通过按照节点大类对行进的路线通过文字的形式进行呈现，点击可查看节点详情。
（八）、实时定位导航
（1） 与路径规划功能结合，提供实时导航功能，导航过程中定位标识需平滑移动。
（2） 通过定位标识在地图上来呈现用户的当前位置，定位指针需与手机正朝向保持一致，指示用户当前行进的方向；
（3） 导航偏航需支持垂直偏航和反向偏航的纠正，根据偏航的不同距离进行不同的提示，15米以内提示偏离路线并重新规划新路线，2s内重新规划路线完成；
（4） 导航的过程中，需支持通过语音+文字+动画等多种形式对弯道或者直道方向、距离进行提醒；
（5） 导航定位频次要求小于1秒/次且可调节；
（6） 导航定位平均位置搜寻时间小于 5秒；
（7） 支持精度3米；
（九）、微信小程序
基于微信小程序的可视化导航服务平台，便于用户在不同载体进行快捷的体验，微信小程序地图平台需实现如下几点主要功能：
（1） 微信小程序平台需采用矢量加载模式，实现三维矢量地图的发布与加载。
（2） 支持地图缩放、拖拽、搜索、建筑点击查询等地图基础功能。
（3） 同步支持路径规划及定位导航，支持导航过程中的路径信息显示、语音播报及路径偏离后的自动纠偏。
（4） 支持集成百度地图和高德地图，园区外调用百度或者高德，园区内切换成自建地图。
（5） 支持与访客系统对接，生成带用户目标地的链接，用户可通过链接进入小程序，自动展示路径规划。
（十）、地图总体要求
（1） 三维矢量地图采集制作内容包含：建筑结构、公共设施、进出口位置、室外GPS校准数据。
（2） 所有数据采集进行现场核查，提供数据采集的原始资料；
（3） 采用的地图投影和坐标系应满足要求，平面高程精度和几何精度符合要求，要素属性值应正确；
（4） 地图符号、地图色彩、地图标注、图面质量符合标准要求。
（十一）、地图数据制作基本标准
（1） 地理坐标系：需支持WGS 84等国际坐标系，采用墨卡托投影（Mercator）；
（2） 数据制作格式：需支持SHP数据格式和通用地图数据格式；
（3） 数据勘测标准：需满足真实经纬度数据，需采用高精度RTK进行坐标矫正，支持GPS数据配准。
（十二）、地图数据制作效果要求
（1） 地图数据要求采集园区1：1000平面矢量地图，平面地图要求坐标准确，楼宇、道路位置与实际相符，可精确导航定位。要求保证几何精度、图形质量、属性精度，具有逻辑一致性和完整性。地图要素分层设色、注记字体要符合要求。
（2） 平面地图：园区底图范围、周边建筑范围、功能区情况符合实际情况。
（3） 建筑轮廓层：文化建筑、商业建筑、居住建筑、办公建筑、研究建筑、行政楼、体育馆、实验楼、宿舍、食堂等分类正确。
（4） 路网：园区主干道、园区次道路、路径规划、人行道正确。
（5） 绿化带：树木、山体、植被、水体、地面等符合实际分布情况。
（6） 公共服务：进出口、生活服务、交通医疗、运动活动、卫生间等服务设施数据完整。
（7） 房屋数据完整性: 房屋轮廓不应遗漏或多余; 公共设施、通行设施等遗漏或多余率应低于3%。
（8） 逻辑一致性:建筑物轮廓应与实建筑物轮廓形状、比例保持一致。
（9） 位置精度:建筑物轮廓与背景、路网的相对位置偏差应小于5m。
（10） 属性精度:公共设施、通行设施名称、分类99%以上正确。
（11） 数据完整性：重要、次重要POI主体遗漏或多余率应低于3%；重要、次重要PO1深度信息遗漏率应低于5%。
（12） 逻辑一致性：重要、次重要POI与道路、背景的相对空间位置错误率应低于5%；一般POI与道路的相对空间位置错误率应低于3%。
（13） 位置精度: 重要、次重要POI与实际位置偏差应在5m以内。
（14） 属性精度: 重要、次重要POI的分类、名称、地址应与真实特征相符,错误率应低于5%;一般POI的分类、名称、地址应与真实特征相符,错误率应低于5%;重要、次重要POI简介应有格式标签,营业时间应符合GDF时间域表达规范,图片大小应控制在80 kb~100 kb以内,评分或价格与真实情况应相符。
（15） [bookmark: _Toc536276209]空间定位数据需满足卫星定位数据质量要求可遵循GNSS相关协议标准,符合网络定位数据要求
（16） 数据完整性: 提供全球网络定位服务,网络定位数据覆盖有移动通信基站或WiFi的国家和地区应高于90%;
（17） 位置精度: 坐标系WGS84，墨卡托投影要求;移动通信基站定位位置与实际偏差应小于20 m。
（18） 路径规划数据需要支持街图地理信息的编辑工具对地图区域所有两点之间路径进行规划;
（19） 所有路径规划线路需要与道路线路完全吻合;
（20） 所有路径规划线路需要在支路位置进行断点处理;
（21） 所有路径规划数据需要规划到区域建筑出入口处。
（十三）、兼容性的要求
[bookmark: _Toc520732342][bookmark: _Toc528682485][bookmark: _Toc518634919][bookmark: _Toc518635087]（1）系统对接要求
1　 数据中台对接要求
按园区相关的数据标准，提供定位数据，供其他业务系统使用。
面向其他应用系统需提供数据访问接⼝的服务，根据数据访问的要求对元数据进行封装，以 Web Service 接口的形式对外发布。
2　 园区移动应用集成要求
可以集成到园区移动端门户、微信公众服务号企业号中，用户可以通过其他门户通道进行访问和使用。
3　 第三方应用集成要求
所有的基础服务均封装成标准的接口，入参及返回数据格式满足JSON、XML等格式，可以在PC端与移动端的应用中被调用。第三方应用需要使用平台的接口时，可以在平台上获取接口使用权限进行调用。平台需要使用其他第三方应用数据，也通过标准接口调用。
[bookmark: _Toc528682486][bookmark: _Toc520732343][bookmark: _Toc518635088][bookmark: _Toc518634920]（2）对系统扩展性的要求
具备良好的应用集成能力，需提供标准的数据接口，支持二次开发。
提供标准API接口。
（十四）、实施及售后要求
[bookmark: _Toc464063665][bookmark: _Toc438051456]（1）项目验收
在安装调试完毕，所有功能、性能指标达到双方确认的技术规范要求时，由双方共同进行系统的最终验收。
（2）技术培训
必须对使用本平台的管理人员进行培训，使其能到达独立操作维护的水平。
（3）质保及售后
供应商需提供5*8小时售后服务；需提供3年（含）以上的免费质保服务和免费技术支持服务，服务方式应包括但不限于：电话技术服务、现场技术服务、定期巡查服务等。出现质量问题，供应商在接到通知后30分钟内响应，4小时内到达现场，24小时内完成故障处理，专业技术服务人员的一切费用全部自理。

	付款方式
	系统部署完成试运行后付款30%，项目验收后付清尾款。

	附加条件
	[bookmark: _GoBack]乙方应在中标后半个月内根据现场需求提供深化方案，并提交甲方评审。如评审不通过，甲方有权终止合同。



