之江实验室第三方监理服务要求
1、 适用范围

    家具类产品大宗货物的制造过程跟踪与产品质量验收。
2、 服务程序
（一）工作原则
涵盖产品来料到制造的全过程跟踪验收，检查材料的准确使用、生产装备的符合性，到原材料、半成品、成品、安装调试、配套服务等多环节的检验，确保产品质量符合采购人的需求。

（二）监理工作的程序和要求 

1、根据采购人或者其委托的采购代理机构提供的采购合同中技术方面的内容，监理单位收集好相关资料（包括国家法律法规条例等规定、相关标准、本次采购要求、供应商响应情况等），制定该采购项目的监理方案并在监理工作开始前提交采购人或者其委托的采购代理机构审核、确定。

2、验收前准备 

监理工程师应当在监理工作实施前完全掌握监理项目产品清单和相关标准，采购文件对项目产品的技术要求和供应商的响应承诺情况，并完成实施监理所需要的其他准备工作。当有必要时请供应商提供相应材料，如原材料采购进货单、质量检验报表等

3、监理工作开展
工作内容及项目按下表1的要求。 

表1 工作内容及项目

	合同额
	原材料
	半成品
	成品
	总验收

	50（含）-200万元
	/
	/
	1.现场抽样

2.检测项目：标识一致性、力学性能、甲醛
	检验项目：外观质量、原材料及五金配件符合性。

	200（含）-500万元
	1.原材料相关信息核对

2.现场抽样

3.检测项目：详见附件2
	/
	1.现场抽样

2.检测项目：标识一致性、力学性能、甲醛
	检验项目：外观质量、原材料及五金配件符合性。

	500（含）-1000万元
	1.生产现场查看

2.原材料相关信息核对

3.现场抽样

4.检测项目：详见附件2
	/
	1.现场抽样

2.检测项目：详见附件1
	检验项目：外观质量、安装质量、原材料及五金配件符合性。

	1000万元（含）以上
	1.生产现场查看

2.原材料相关信息核对

3.现场抽样

4.检测项目：详见附件2
	检测项目：外观质量、理化性能、有害物质限量
	1.现场抽样

2.检测项目：详见附件1
	检验项目：外观质量、安装质量、原材料及五金配件符合性。


4、抽样规则

应符合表2的要求。

表2 抽样要求

	类型
	抽样地点
	规格
	数量

	人造板材
	企业生产车间或仓库
	500mm×500mm

600mm×600mm（24mm）
	6块

	实木
	企业生产车间或仓库
	50mm×100mm
	1块

	涂料胶水
	企业生产车间或仓库
	500ml
	各1瓶

	皮革纺织面料
	企业生产车间或仓库
	500mm×500mm
	2张

	海绵
	企业生产车间或仓库
	500mm×500mm
	2块

	金属件
	企业生产车间或仓库
	长度100mm
	1件

	滑轨、铰链
	企业仓库
	/
	各2副

	学生公寓多功能家具
	安装现场
	/
	1套

	沙发
	安装现场
	/
	1件

	床垫
	安装现场
	/
	1件

	办公椅
	安装现场
	/
	1件

	木家具
	安装现场
	/
	1件

	金属家具
	安装现场
	/
	1件

	儿童家具
	安装现场
	/
	1件

	塑料家具
	安装现场
	/
	1件

	实验室家具
	安装现场
	/
	1件

	备注：成品家具抽样应尽量覆盖所有产品，同材质产品可不用重复选取。


5、出具结论

监理工作完成后出具验收报告。验收报告的内容应包括：实施验收过程基本情况陈述，采购项目验收情况介绍，对供应商履约情况与采购合同、采购文件规定要求以及供应商投标文件响应承诺情况进行比较，对产品的破坏性（抽样）检测情况，最后得出验收结论性意见

不合格情况的处理办法：
（1）验收结果不符合合同约定的，导致无法使用的，应当通知供应商限期达到合同约定的要求。经监理工程师见证整改符合要求后出具整改合格验收结论。

（2）验收结果与采购合同约定不完全符合，针对不符合事项，在向采购人汇报的同时给出处理建议，供采购人参考。
3、 报价文件
    1、项目服务费用按合同金额阶梯式费率收取，请根据相关内容进行报价：
	标项
	合同金额
	标段
	内容
	费率
	收取费用

	公寓家具
	1700万元
	1000万元（含）以上
	桌椅，床，柜，沙发，茶几等
	
	

	科研家具
	1980万元
	1000万元（含）以上
	办公桌椅，会议桌椅，柜子，沙发，茶几等
	
	

	行政家具
	882
万元
	500（含）-1000万元
	办公桌椅，会议桌椅，柜子，沙发，茶几等
	
	

	食堂家具
	300
万元
	200（含）
-500万元
	桌椅，台面，柜子等
	
	

	休闲家具
	450
万元
	200（含）
-500万元
	沙发，茶几，茶水柜等
	
	

	大报告厅家具
	130
万元
	50（含）
-200万元
	剧院椅等
	
	

	总计
	


2、企业资质
    企业提供相关检测资质证明。
附件1
	序号
	家具
	适用标准
	检测项目

	1
	家用双层床（高低床）/学生公寓多功能家具
	成人用GB 24430.1-2+QB/T 2741
	外观尺寸

	
	
	
	表面理化性能

	
	
	
	安装要求

	
	
	
	有害物质限量

	
	
	儿童用GB 28007+GB 24430.1-2
	外观尺寸

	
	
	
	理化性能

	
	
	
	安全要求

	
	
	
	有害物质限量

	2
	沙发
	QB/T 1952.1+

GB 17927.1（家用）/GB 17927.2（公共场所用）
	外观要求

	
	
	
	力学性能

	
	
	
	安全性能

	3
	弹簧软床垫
	QB/T 1952.2+

GB 17927.1（家用）/GB 17927.2（公共场所用）
	卫生安全要求

	
	
	
	耐久性要求

	4
	软体床
	QB/T 4190
	理化性能

	
	
	
	阻燃性要求

	
	
	
	耐久性要求

	5
	办公椅
	QB/T 2280
	外观尺寸

	
	
	
	理化性能

	
	
	
	力学性能

	
	
	
	阻燃性

	
	
	
	甲醛释放量

	
	
	
	TVOC

	
	
	
	基本安全

	
	
	
	阻燃性能

	
	
	
	甲醛释放量

	6
	连体餐桌椅
	QB/T 4934
	外观要求

	
	
	
	理化性能

	
	
	
	有害物质限量

	
	
	
	力学性能

	7
	办公家具 屏风
	GB/T 22792.1/GB 22792.2/GB/T 22792.3
	一般安全要求


	
	
	
	结构安全要求

	通用类标准

	1
	木家具
	GB/T 3324
	外观要求

	
	
	
	理化性能

	
	
	
	力学性能

	
	
	
	安全性要求

	2
	金属家具


	GB/T 3325


	外观要求

	
	
	
	理化性能

	
	
	
	力学性能

	
	
	
	安全性要求

	3
	儿童家具
	GB 28007
	外观要求

	
	
	
	理化性能

	
	
	
	安全要求

	
	
	
	有害物质限量

	4
	实验室家具
	GB 24820
	木工及外观要求

	
	
	
	有害物质限量

	
	
	
	安全性要求

	
	
	
	阻燃性

	
	
	
	理化性能

	
	
	
	力学性能

	5
	塑料家具
	GB/T32487
	外观要求

	
	
	
	理化性能

	
	
	
	力学性能

	
	
	
	有害物质限量

	6
	户外休闲家具
	GB28478
	安全要求


附件2                  
 常见家具用原材料标准一览表

	序号
	材料
	适用标准
	检测项目

	1
	人造板及其制品中甲醛释放限量
	GB 18580
	甲醛释放量

	2
	浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板
	GB/T 34722

HJ571
	甲醛释放量

	
	
	
	TVOC

	
	
	
	浸渍剥离

	
	
	
	静曲强度

	
	
	
	胶合强度

	
	
	
	含水率

	3
	浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板
	GB /T 15102

HJ571
	甲醛释放量

	
	
	
	TVOC

	
	
	
	板材密度要求

	
	
	
	静曲强度

	
	
	
	吸水厚度膨胀率

	
	
	
	含水率

	4
	刨花板
	GB/T 4897

HJ571
	甲醛释放量

	
	
	
	TVOC

	
	
	
	板材密度要求

	
	
	
	静曲强度

	
	
	
	吸水厚度膨胀率

	
	
	
	含水率

	5
	胶合板
	GB/T 9846

HJ571
	甲醛释放量

	
	
	
	TVOC

	
	
	
	浸渍剥离

	
	
	
	静曲强度

	
	
	
	胶合强度

	
	
	
	含水率

	6
	细木工板
	GB/T 5849

HJ571
	甲醛释放量

	
	
	
	TVOC

	
	
	
	浸渍剥离

	
	
	
	静曲强度

	
	
	
	胶合强度

	
	
	
	含水率

	7
	中密度纤维板
	GB/T 11718

HJ571
	甲醛释放量

	
	
	
	TVOC

	
	
	
	浸渍剥离

	
	
	
	静曲强度

	
	
	
	胶合强度

	
	
	
	含水率

	8
	非结构用集成材
	GB/T 17657
	含水率

	9
	橡胶木
	GB/T 18513

GB/T 16734
	材质鉴定

	1
	松木
	GB/T 18513

GB/T 16734
	材质鉴定

	11
	橡木
	GB/T 18513

GB/T 16734
	材质鉴定

	12
	黑核桃
	GB/T 18513

GB/T 16734
	材质鉴定

	13
	杉木
	GB/T 18513

GB/T 16734
	材质鉴定

	14
	白蜡木
	GB/T 18513

GB/T 16734
	材质鉴定

	15
	榉木
	GB/T 18513

GB/T 16734
	材质鉴定

	16
	深色名贵硬木
	GB/T 18513+GB/T 16734+GB/T 18107
	材质鉴定


	涂料和胶水

	1
	涂料
	GB18581
	挥发性有机化合物

	
	
	
	可溶性重金属

	2
	胶粘剂
	GB18583
	总挥发性有机物

	
	
	
	二氯甲烷

	
	
	
	苯

	其他

	1
	皮革
	GB/T16799
	游离甲醛

	
	
	
	摩擦色牢度

	
	
	
	可分解芳香胺染料

	
	
	
	皮革撕裂力

	2
	纺织面料
	GB18401
	摩擦色牢度

	
	
	
	可分解芳香胺染料

	
	
	
	皮革撕裂力

	3
	海绵
	GB/T 10802
	密度

	
	
	
	回弹

	4
	塑料
	GB28481
	邻苯二甲酸酯

	
	
	
	重金属

	
	
	
	多环芳烃

	5
	其他金属件
	GB/T3325
	壁厚（非标测试）

	
	
	
	耐腐蚀

	6
	铰链
	QB/T2189
	承重

	
	
	
	耐久

	
	
	
	耐腐蚀

	7
	滑轨
	QB/T2454
	承重

	
	
	
	耐久

	
	
	
	耐腐蚀


附件3：
检验依据：
1、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》
2、GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》
3、GB/T 4897-2015《刨花板》
4、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》
5、GB/T 9846-2015《胶合板》
6、GB/T 17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》
7、GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》
8、GB 24410-2009《室内装饰装修材料 水性木器涂料中有害物质限量》
9、GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》
10、GB 18581-2009 《室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量》
11、QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》
12、QB/T 2189-2013 《家具五金 杯状暗铰链》
13、QB/T 2454-2013 《家具五金 抽屉导轨》
14、GB/T18513-2001《中国主要进口木材名称》
15、GB/T16734-1997《中国主要木材名称》
16、QB/T2280-2016《办公椅》
17、GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》
18、GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》
6

