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技术规格书
Technology	Specification






产品名称：等离子体脉冲溅射单元集成系统


















一、设备参数

	溅射单元
	1） 阴极尺寸：≥4英寸
2） 靶材利用率：≥30%
3） 阴极内部需通冷却水
4） 阴极需带靶面进气功能
5） 兼容射频和直流电源输出
6） 靶可沿Z轴手动升降，升降行程15mm
7） 配置1路Ar作为工艺气体，采用MFC控制，流量大小100sccm

	射频电源
	RF Package Includes;
600W RF Generator
600W RF Auto Matching Network
Matching Network Controller
Connectivity (Comms and Power) Between Units & Cathode
Maximum Output Power: 600 W
Frequency: 13.56 MHz, (Fixed)
Output Impedence: 50 Ohms, ± 5 Ohms Nominal
Pulsing: 0–1KHz, 1-Hz Steps, 50 micro-sec Minimum Pulse
Metering Accuracy: +/- 1% full scale, +/- 3% of reading

	等离子体脉冲DC溅射电源

	
1kW DC Pulsed Power Supply：
1）Adjustable pause duration of 1-10µs (1µs resolution)
2）Adjustable pulse frequency of 2-100 kHz
3）Reverse voltage (15% of input voltage)
4）Master slave capability
5）Input Votage：208V




二、配置清单
	项目
	名称
	规格
	数量
	

	溅射单元
	磁控阴极
	4 inches
	3套
	

	
	MFC
	50sccm
	1套
	进口品牌

	溅射电源
	射频电源
	600W
	1套
	进口品牌

	
	直流脉冲电源
	1KW
	1套
	进口品牌









三、售后服务、安装调试、培训
	安装场地
	地面平整，设备周围无强烈振动、无强电磁场影响；无易燃、易爆、腐蚀性物质和粉尘；

	售后服务
	1、产品质保期为壹年；
2、质保期内设备的维修免费（人为损坏因素除外），质保期内由于设备本身原因而引起的零配件的更换，其费用由供方承担。
3、供方建立设备信息档案，随时跟踪设备运行及维护，保证设备正常运行。
4、要求供方在接到故障通知 2 小时内给予解答；对于设备故障，接到故障通知后江浙沪地区 12 小时内派技术人员到达现场处理。5、质保期以外对设备终身维护，供方只收取成本费，免除服务费。所有配件、备件质保期外可长期按成本价及时提供。

	安装调试
	1、依据合同相关供货清单及技术指标进行检验验收。
2、当货物到达需方指定的交货地点后，供需双方依据设备供货清单共同对设备进行开箱验收，并对设备的数量、品质进行逐项检查。如需方发现所提供设备的品质和技术规范不符合合同要求时，或有明显损坏，需方有权向供方提出更换。
3、如设备安装有特殊要求，供方应在设备安装之前向需方提出安装场地环境要求，并对需方就安装场地环境的咨询提供技术支持。
4、在设备到达需方场地后，供方应尽快组织完成整套设备的安装调试。
5、在安装、调试过程中，供方应对需方技术人员所提出的技术问题给予满意的答复，并向需方提供安装调试过程中的各种文档资料,以便需方今后能掌握操作方法和维护方法。
6、安装调试完毕通过验收后，供方可向用户提出验收申请，由用户组织有关人员进行验收，用户根据测试结果提交验收报告，并在验收报告上签字确认。
7、安装和调试期间如有费用发生，所发生的费用由供方承担。

	培 训
	1、供方派技术工程师对需方人员进行技术培训，使需方人员能掌握有关系统设备的使用、维护和管理，达到能独立进行操作、日常基本维护等工作的目的。
2、培训内容包括：系统原理、实验操作、电气控制的使用、仪器维护、安全要点以及其他相关内容。
3、培训地点： 用户现场。
4、培训费用：如有费用发生，所发生的费用由供方承担。

	文档资料
	[bookmark: _GoBack]1、相关的技术资料提供：文档语言为英文。
2、设备操作、维护使用说明书（1 套）
3、设备结构原理图及总装图（1 套）
4、设备易损件清单（1 套）
5、装箱单
6、设备出厂合格检验证明

	设备价格
	490000

	付款方式
	合同签订后预付60%，发货前付30%，正常运行1个月后付10%

	交货期
	收到预付款后5个月
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