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	序号
	名称
	型号
	主要技术指标

	1
	仓式水听器
	HGL-0085
(含1-20MHz出厂证书)
	频率范围（±3dB）：0.25 - 40MHz
孔径：85 μ m
EOC标称灵敏度（nV/Pa）：13
可接受角度（-6dB at 5MHz）：> 150°
电容：30pF
最高使用温度：50℃

	2
	前置放大器
	AG-2010
50 kHz - 60 MHz
	电压增益：20 dB
带宽：50kHz-60 MHz
输入阻抗：1 MΩ in parallel with 7 pF
输出阻抗：50Ω
Max Output into 50Ω：4 Vpp below 50 MHz, 1 Vpp above 50 MHz
功率消耗(最大):2 W











