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脉冲发射器Pulser
	型号Model
	RP-L2
	RP-H4
	RP-U4

	脉冲类型Pulse Type
	负尖峰脉冲

	最大脉冲幅度Pulse Amplitude
	-155V
	-170V
	-220V

	最大脉冲能量Pulse Energy
	316.2µJ
	10.6µJ
	8.0µJ

	最大脉冲重复频率Repetition Rate
	5KHz
	50KHz
	50KHz

	阻尼Damping
	34、44、104、330Ω
	25、33、50、100Ω
	17、21、50、100Ω

	最大触发频率Trigger Source
	90MHz
	295MHz
	295MHz


 
接收器Receiver
	型号Model
	DPR500-L01-H01

	通道
	通道1-L01
	通道2- H01

	增益Gain
	-13 to 66dB,1dB步长
	-22 to 50dB,1dB步长

	带宽Bandwidth
	1KHz-50MHz
	5MHz-500MHz

	相位Phase
	0度（noninverting非反向）

	噪声Noise(参考输入)
	80 µVp-p
@ 50 MHz BW,60dB
	112 µVp-p
@ 500 MHz BW,50dB

	输入输出阻抗I/O Impedance
	50Ω

	高通滤波HighPass Filter
	1.0、2.5、5.0、7.5、12.5MHz
	5.0、30MHz

	低通滤波Low Pass Filter
	3、7.5、10、15、22.5MHz
	300MHz

	最大输出信号
	5.2dBm
	5.5dBm


 
主机参数
	输入电源AC Input
	100-240VAC，50-60Hz，40W

	操作温度Operation Temp.
	0-50℃

	主机尺寸Dimension
	宽216x高89x深305mm

	主机重量Weight
	6.8Kg

	计算机接口PC Interface
	RS-232,RJ45 8-conductor   cable

	软件Software
	带控制软件，且用户可开发



主机参数
	CBL-204
	connect RP to DPR ，2根



