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脉冲发射器Pulser
	脉冲类型Pulse Type
	负尖峰脉冲

	最大脉冲幅度Pulse Amplitude
	475V

	最大脉冲能量Pulse Energy
	304µJ

	最大脉冲重复频率Repetition Rate
	5KHz

	阻尼Damping
	24.6, 26.3, 28.1, 30.3, 32.7, 35.7, 39.2, 43.5, 48.7, 55.6, 64.5, 76.9, 95.2, 125, 182, 333Ω


 
接收器Receiver
	增益Gain
	-13 to 66dB,1dB步长

	带宽Bandwidth
	1KHz-35MHz

	相位Phase
	0度（noninverting非反向）

	噪声Noise(参考输入)
	49 µVp-p
@35 MHz BW,60dB

	输入输出阻抗I/O Impedance
	50Ω

	高通滤波HighPass Filter
	1.0、2.5、5.0、7.5、12.5MHz

	低通滤波Low Pass Filter
	3、7.5、10、15、22.5MHz


 
主机参数
	输入电源AC Input
	100-240VAC，50-60Hz，10W

	操作温度Operation Temp.
	0-50℃

	主机尺寸Dimension
	宽216x高89x深305mm

	主机重量Weight
	4.5Kg



