之江实验室新园区太阳能智能座椅
1、 实施内容及实施范围

1、 实施内容：之江实验室新园区太阳能智能座椅
实施范围：实验室新园区与室外景观设置相配套太阳能智能座椅，主要设置于湖区、4号楼和11号楼内庭院、东区商业街、高层小区中央绿地周边、主楼西侧辅楼边，7、8号楼露台和屋顶等区域，共30张。
座椅材质：镀锌钢板，烤漆，防腐木，单晶硅，锂电池12.6V/55AH。具有USB3.0快充，蓝牙音乐，无线充电，无线WIFI路由器，蓝牙语音模块，LED灯照明等功能。需设置30台太阳能智能座椅。图片及具体系统参数详见附件，现场实施需配合景观建设，合理调整位置。
2、 采购清单及技术指标，图纸，商务及维保要求详见附件，现场施工设备管线、固定基础等建设需求，需包含在总价内。
2、 实施期限及实施地点

1、 实施期限：2020年10月15日至2020年11月15日完成供货并安装，且不影响EPC总包单位进度。

2、 实施地点：之江实验室一期东区工程现场（杭州余杭区）
3、 实施要求及实施标准
1、 最高限价40万，总价包干。

2、 报价包含内容：室外园区景观绿化区域太阳能智能座椅，智能座椅钣金、座椅内控制模块安装、电线管安装、控制电缆改造及座椅运输、吊装、固定基础建设、安装，接线、接地、调试。同时须包含EPC总承包单位的总包服务配合费5000元，包含施工水电费、管理费、税金等一切费用。具体管线拆除、安装工程量由投标单位现场踏勘确认，报价时包含。民工宿舍、交通费及餐饮伙食等费用由施工单位自理。
3、 设备及工程施工主要执行的规范、标准、规程，要按照国家、行业、地方的相关标准执行，以下包括但不限于（如有最新标准按新标准执行，同类按高标准执行）：《智能建筑工程质量验收规范》GB50339-2016、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB 50168-2006、《建筑电气施工质量验收规范》 GB 50303-2002、《建筑光伏系统应用技术标准》GB 51368-2019-T。
4、 质保及售后服务

质保期：3年
中标方要有良好的质量保证与售后服务体系，出具售后承诺书，质保期为两年。投标方在质保期内，应承诺提供7×24小时免备件费、免人工费、免服务费的服务，软硬件系统出现故障影响正常运行的，7×24小时响应。中标单位需要提供3年的售后质保服务（3年期满后年服务费按照合同约定收取），如智能座椅设备故障，4小时响应，需8小时内赶到现场做维护。
5、 项目验收
验收方案详尽，验收资料齐全，符合国家城乡与住房建设部的验收标准。

1、提供现场线路改造、表计安装的施工竣工图纸； 
2、系统达到建设导则的标准，并符合我校实际需求；

3、确保数据的准确性及上传实时性；

4、完成验收相关材料的准备及汇总。
5、技术文档：包括座椅技术参数、合格证、使用说明书、测试结果、系统维护说明、系统培训资料、运维实施细则以及有关系统接口的技术说明、售后服务联系人等。
6、 支付条款

1、支付方式及支付时间

（1）经甲方对乙方提交的成果进行验收且均验收合格，甲、乙双方对此已签章确认；
（2）乙方已经向甲方提供了本合同要求的提交验收时应当提交的相关资料；
（3）确认后一次性付款。所有设备安装验收完成后一次性付款至合同价的95%，预留合同价的5%质量保证金。
附件一：之江实验室新园区太阳能智能座椅采购清单及技术指标
