之江实验室西区物业保洁清洁设备
采购明细及技术参数要求
	名称
	采购数量
	单位
	技术参数要求
	推荐品牌
	参考图片

	智能扫地车
	1
	台
	清扫宽度不少于2000mm 
工作效率不少于16000㎡/h 
有爬坡能力
主刷宽度不少于800mm  
连续工作时间不少于6-8h  
垃圾箱容量不少于260L 
水箱容量不少于150L 
边刷直径不少于500mm     
最大工作速度不少于8km/h 
最大行驶速度不少于12Km/h  
过滤面积不少于14㎡   
边刷数量不少于4只  
	维卡斯                      贝纳特
克力威
	[image: 5cc9d9754ded9f037f732fda17e47bf]

	驾驶式洗地机
	2
	台
	工作效率不少于6000㎡/h
工作宽度不少于860mm
吸水扒宽度不少于1160mm
连续工作时间不少于3-4h
清水箱容量不少于150L
污水箱容量不少于165L
	维卡斯
贝纳特
克力威
	[image: ]

	手推式洗地机
	4
	台
	工作效率不少于2640㎡/h 
工作宽度不少于660mm
吸水扒宽度不少于900mm
连续工作时间不少于3.5-4h 
清水箱容量不少于60L 
污水箱容量不少于70L  
	维卡斯
贝纳特
克力威
	[image: ]

	多功能单擦机
	2
	台
	电线长度不少于15m
转速不少于150r/min
底盘直径不少于17寸
	维卡斯
贝纳特
克力威
	[image: 493da7afef8bd8b7a15cf0f7e65cd02]

	垃圾清运车
	1
	台
	续驶里程不少于50 km 
最高车速不少于15 km/h 
具备一定爬坡能力
箱体容积不少于240L*6
	维卡斯
德  高
德  凯
	[image: C:\Users\ZJ\AppData\Local\Temp\WeChat Files\cc2eb73c1f86b3b82b3e61fb0bd8393.jpg]

	高压水枪车
	1
	台
	水箱容积不少于380升
水泵压力不少于275公斤
需配置后置水枪
   功能性喷嘴不少于5个
	街霸
明诺
易尔
	[image: ]

	平板电动三轮车
	[bookmark: _GoBack]1
	台
	车厢长*宽不小于1.8*1.2m
最高车速不低于20km                                座椅可调节， 整车可正骑可倒骑                       续航里程不少于50公里带一组电瓶
	运王
金彭
出极
	[image: 3b94360118b417f690cfb6de6a00538]

	便携吸尘器
	8
	台
	流量不少于2.0m³/min     
容积不少于15L           
真空度不少于23kpa           
噪音小于59db（A）                   
电线长不少于10m
	维卡斯
力  奇
克力威
	[image: ]

	落叶鼓风机
	1
	台
	不低于60V，需附带一组电瓶用于更换
空转速度不少于8000-14000/min
	传锋
德丰
泉峰
	[image: da8a51e1b98f2af490fe3a6ec8049e1]

	干湿吸水机
	2
	台
	有一定的降噪要求
流量不少于3.0m³/min
真空度不少于24kpa
最大扬程不少于8m
    排水管长度不少于7m
	力  奇
克力威
维卡斯
	[image: ]

	高压水枪
	2
	台
	转速不低于2800rpm
流量不少于560L/h
压力不少于50~150bar (可调）
可承受50°热水
	力  奇
克力威
维卡斯
	[image: 41df26601a36946e4c38c9444b8667b]

	手持式抛光机
	1
	台
	转速不低于600-2100rpm
电源线不少于2.5m
	牧  田
维卡斯
东  成
	[image: 1600408889(1)]

	吹干机
	8
	台
	电线长不少于7m
风扇直径不小于250mm
风扇转速可调节1350/1200/1100rpm
	力  奇
克力威
维卡斯
	[image: ]

	除湿机
	4
	台
	除湿范围不小于260²
除湿量不少于10kg/h
    风量不小于2600m³/h
	松  井
美  的
格  力
	[image: ]

	升降机
	1
	台
	安全工作荷载不小于200KG                           最大工作高度不少于12.00M                          最大平台高度不少于10.00M
	赛  奇
吉  尼
贝  曼
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	晶面机
	2
	台
	工作宽度: 360mm
  电源线长不少于12M
	力  奇
克力威
维卡斯
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