之江实验室西区物业设备及耗材采购方案

采购明细及技术参数要求
	名称
	采购数量
	单位
	技术参数要求
	推荐品牌
	参考图片

	微型消防站  （6人组标准）
	1
	台
	消防站房1600MM*1200mm*400mm、灭火器6、消防服6、消防鞋6、消防手套6、腰带6、头盔6、防毒面具4、枪头1、绳1、扳手1、担架1、正压式空气呼吸器（碳纤维）2
	淮  海
沐  春
王辉菲
	[image: ]

	检测设备（温烟试验器）
	1
	台
	加烟测试＞500，加温测试＞300，输出温度＞75℃，烟源：环保雾香液；温源：电子加热，接长杆长大于等于0.5m*5
	新标智
奥博斯
百  舸
	[image: 6aa3bbd3988b3ad5619abd42aed9b7c]

	安保装备（8件套）
	40
	套
	头盔40顶，腰叉脚叉盾牌各40副，防割手套40双，强光手电40个，腰带(电筒）40套，防刺背心40件
	
	[image: d94930e61f31aafba0bcbad4e97730a]

	对讲机
	40
	部
	对讲机40部（信道数量≥32    区域≥2   电源电压7.5v   电池单次充满使用时间≥8小时  重量≯300g    颜色黑色   距离大于等于5km）
	摩托罗拉 
北  峰
 建  伍 
	[image: ]

	手抬泵
	1
	台
	≥13马力
	赞  马
援  邦
丛林狐
	[image: C:\Users\ZJ\AppData\Local\Temp\1601281056(1).png]

	抽水泵
	5
	台
	流量≥10m³/h、电压220v、口径2寸、扬尘≥15m，材质不锈钢
	赞  马
援  邦
丛林狐
	[image: 57f3058992926475a034ad17fb4357ed]

	防汛沙袋
	600
	袋
	30*70cm
	
	[image: ]

	执法记录仪
	2
	台
	具备夜视红外，内存128G以上，待机强，高像素
	飞利浦
海康威视
警  翼
	[bookmark: _GoBack][image: ]
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