之江实验室一期工程3号楼微纳加工平台（超净间）
安全及职业卫生专篇采购服务
一、项目概况
之江实验室一期工程位于杭州市余杭区中泰街道。现对园区内3号楼微纳加工平台（超净间）涉及的总布局图、公用工程、建（构）筑物、实验工艺布局及流程、物料存储及使用情况进行安全设施设计、职业卫生防护设施设计专篇编制。本项目属于半导体芯片建设工程，需对半导体芯片有丰富的设计施工经验；对半导体芯片制造过程、特气化学品存储、使用过程、公共辅助设施有害因素进行辨识，尤其是特气化学品等重大危险源进行识别辨识；并针对危险因素提供相应安全设施设计和职业卫生防护措施设计。
（1）涉及的危险化学品有：N2、Ar、CO2、O2、He、C3H6O、IPA、C2H6O、H2SO4、HCL、HNO3、H2、SF6、CHF4、CHF3、Cl2、BCl3、C4F8、HF（气态）、HF（液态）、TEOS、C2F6、SiH4、NH3、N2O、PH3、AsH3、SiH2Cl2、BF3、GeH4、TMAl、SiCl4、CH4、HBr、NF3、B2H6、WF6、CCl4、H3PO4（液态）、H2O2、醋酸、BOE缓冲氢氟酸刻液（含NH3F, HF, 表面活性剂和水）、紫外光刻胶（如AZ系列、聚酰亚胺等）、电子束光刻胶（乳酸乙酯75%-100%）、EBR、HMDS（六甲基二硅烷胺99.7%）、铬刻蚀液（硝酸，硝酸盐溶液）、铜刻蚀液（含过硫酸铵溶液）、钛刻蚀液（含盐酸溶液）、NaClO、NaHSO3（固体）、NaOH（固体）、氨水等。
（2）涉及的建筑物包括：3号楼超净间（动力辅助区域、工艺区域），共计2层建筑，约7000平方米 。
（3）涉及废弃物：微纳技工平台工艺过程使用的副产物、废弃物材料。
（4）涉及动力辅助设施：暖通空调系统、供配电系统、空压真空系统、特气系统、液氮系统、废水收集处理系统、化学品供应及废液收集系统、超纯水制备系统等其他辅助动力系统。 
二、采购内容及范围
1、安全设施设计专篇编制（含评审）
包括：编制依据；项目概况；涉及的危险、有害因素分析及危险程度；设计采用的安全设施和措施；事故预防及应急救援措施；安全管理机构的设置及人员配备；安全设施投资；从业人员培训教育情况；工艺、技术和设备、设施先进性和可靠性分析；安全设施设计结论和建议；预评价中安全对策措施采纳情况说明；预期效果与建议等内容。
2、职业卫生防护设施设计专篇编制（含评审）
包括：编制依据；项目概况；过程中产生或可能产生职业危害因素对工作场所和劳动者健康的影响分析预评价；职业卫生防护设计措施及控制预期效果；根据实际情况确定防护设施方式及数量；职业卫生防护措施投资概算；存在问题和建议等内容。
3、其他与安全、职业卫生相关技术服务；
三、投标人资质要求
1、具有独立企业法人资格，持有有效的《企业法人营业执照》；
2、工程设计资质证书综合甲级或者电子行业甲级资质；
3、供应商至少提供一份近三年内已完成的安全、职业卫生专篇设计报告编制成果，以中标（成交）通知书/合同/补充协议为准（案例必须是半导体芯片行业）；
[bookmark: _GoBack]4、不接受联合体投标。
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]四、期限
合同签订后，20日历天
5、 编制质量
符合国家、地方相关法律、规范要求，并通过专家评审和相关部门备案审查。
六、付款方式
最高限价28万，总价包干。该价格为安全、职业卫生专篇相关所有技术服务的价格。
乙方向甲方提交安全、职业卫生报告（送审版8份，备案版8份）
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